

 **Cartella stampa per**

**Autopromotec Bologna**

**2019**

**Autopromotec**

**22 al 26 Maggio 2019**

Cartella stampa

**Indice**

* **Laufenn S FIT EQ, G FIT EQ, X FIT Van:** I nuovi pneumatici estivi del marchio Laufenn di Hankook
* I pneumatici premium Laufenn G FIT EQ ricevono il punteggio più alto dai consumatori

Troverai ulteriore materiale sulla line-up di Laufenn sul nostro sito web di Media Center: https://www.hankooktire-mediacenter.com/autopromotec-2019

**I nuovi pneumatici estivi del marchio *Laufenn* di Hankook**

**Con il suo nuovo marchio Laufenn, il costruttore di pneumatici Hankook offre una gamma di prodotti in grado di soddisfare le varie esigenze di stile di vita per i conducenti di tutta Europa attenti al prezzo. La linea di pneumatici estivi Laufenn è composta da tre prodotti, Laufenn S FIT EQ, Laufenn G FIT EQ e Laufenn X FIT VAN per il trasporto leggero.**

***Italia, Bologna, 22 Maggio 2019*** – La nuova linea di prodotti Laufenn – lanciata nel 2015 dal costruttore di pneumatici premium Hankook – è ora disponibile per il mercato europeo e include pneumatici estivi per autovetture, SUV e veicoli commerciali leggeri. La linea Laufenn – partendo dal segmento degli pneumatici estivi per autovetture e SUV – offre prodotti di qualità per soddisfare le esigenze dei consumatori alla ricerca di valore, qualità e stile. I tre nuovi prodotti estivi sono sviluppati specialmente per le esigenze del mercato e per le condizioni stradali regionali, puntando a servire i consumatori intelligenti e particolarmente attenti ai prezzi con una gamma ben assortita di prodotti di qualità, in grado di soddisfare una varietà di esigenze di stile di vita.

Il Laufenn **S FIT EQ** per il segmento delle prestazioni è dotato di un avanzato design del battistrada che favorisce il drenaggio grazie anche alle sue quattro scanalature principali diritte e con un orientamento del blocco del battistrada aerodinamico. I bordi delle scanalature supportanti il drenaggio e una mescola del battistrada polimerica ad alte prestazioni supportano ulteriormente le capacità di frenata sul bagnato e di maneggevolezza dello pneumatico. Oltre al design del battistrada asimmetrico, il Laufenn S FIT EQ fornisce delle prestazioni ottimizzate e una buona stabilità in condizioni di manovra su asciutto con l'applicazione di tiranti che assicurano una maggiore rigidità del blocco. L'installazione di una solida costa del battistrada diritta sulla spalla esterna aiuta ad aumentare la stabilità laterale e a ridurre ulteriormente i livelli di rumore sulla strada dello pneumatico. Inoltre, tra le 2 cinture del battistrada, è stato incorporato un nastro sul bordo della cintura piegato per delle prestazioni di maneggevolezza migliori alle velocità elevate.

Progettato specificamente per il segmento del turismo, il Laufenn **G FIT EQ** è stato sviluppato con un design del battistrada a 4 coste che incorpora le tacche della costa centrale con profondità ottimizzate, contribuendo a fornire una guida scorrevole e silenziosa in diverse condizioni stradali. Queste lamelle della scanalatura centrale adattate appositamente permettono un drenaggio più veloce dell'acqua e, con le tacche applicate ai blocchi della spalla interna, migliorano le prestazioni complessive sul bagnato degli pneumatici. Una mescola di base speciale sotto lo strato del battistrada aiuta a ridurre la resistenza al rotolamento del Laufenn G FIT EQ, fornendo una maggiore efficienza di consumi. Il profilo ottimizzato dello pneumatico supporta un'usura maggiormente omogenea grazie alla distribuzione bilanciata del peso sull'intera larghezza dello schema. Il G FIT EQ, in combinazione con l'adozione di una mescola del battistrada ibrida, sarà in grado di fornire una durata del battistrada maggiore, mentre l'adozione di blocchi del battistrada con una rigidità variabile assicura delle vibrazioni minimizzate e dei livelli di rumore ridotti, garantendo un comfort di marcia generalmente migliorato.

La linea Laufenn include un disegno per il trasporto leggero. Il **X FIT VAN** fornisce la stabilità di guida sicura e la durata grazie a uno speciale materiale di gomma che ne migliora la coesione strutturale. Unitamente alla struttura della carcassa a doppio strato e all'adozione di una cintura di copertura rinforzata, la stabilità di guida è migliorata, cosa essenziale per sostenere i carichi veicolari pesanti con il design quadrato della sua impronta, che fornisce un migliore contatto stradale. Il X FIT Van, unitamente all'adozione di una speciale mescola del battistrada, fornisce una lunga percorrenza e una buona efficienza di consumi. Le coste centrali dello pneumatico sono dotate di scanalature laterali 3D e di bordi del blocco 3D, per fornire delle prestazioni di trazione e frenata buone in condizioni asciutte e bagnate, senza sacrificare la forza del blocco del battistrada. Queste lamelle della costa centrale aiutano a minimizzare il movimento del blocco, fornendo un'eccellente stabilità in sterzata.

**Caratteristiche tecniche del Laufenn S FIT EQ**

1. ***Condizioni asciutte***

- L'impronta stabile permette il trasferimento verticale e laterale di carichi omogenei

 per delle caratteristiche di maneggevolezza migliorate.

- Design dello schema asimmetrico avanzato per una maggiore aderenza in curva

 e delle buone prestazioni di maneggevolezza.

- Il nastro sul bordo piegato tra le cinture del battistrada migliora le prestazioni di maneggevolezza alle velocità elevate.

- Le tecnologie dei tiranti assicurano l'ottenimento della rigidità del blocco ottimale.

1. ***Condizioni bagnate***

- L'avanzato design del blocco del battistrada fornisce un drenaggio altamente efficiente.

- I bordi delle scanalature supportanti il drenaggio e una mescola del battistrada polimerica ad alte prestazioni supportano le capacità di frenata sul bagnato e di maneggevolezza.



1. ***Caratteristiche di comfort, resistenza al rotolamento e usura dello pneumatico***

- Lo schema del battistrada e la speciale struttura di gomma minimizzano la resistenza al rotolamento e migliorano l'efficienza di consumi.

- Un blocco della costa diritto applicato all'esterno dello pneumatico aiuta a prevenire il rumore stradale e ad aumentare l'aderenza in curva.

1. ***Linea***

- Il Laufenn S FIT EQ sarà disponibile in 94 dimensioni da 15 a 20 pollici con larghezze del battistrada da 185 a 275 mm e aspect ratio 70 - 35 negli indici di velocità da H a Y, in parte disponibili anche nelle versioni di carico extra.

**Caratteristiche tecniche del Laufenn G FIT EQ**

1. ***Condizioni asciutte***

- I tipi di blocco sulla spalla esterna rafforzano la rigidità del blocco per migliorare la stabilità laterale e la sterzata.

- Le profondità della scanalatura differenziate rinforzano la rigidità del blocco della spalla interno ed esterno, producendo una migliore maneggevolezza.



1. ***Condizioni bagnate***

- Le lamelle della scanalatura centrale permettono un drenaggio dell'acqua più veloce e, unitamente alle tacche applicate sui blocchi

 della spalla interna, migliorano le prestazioni sul bagnato complessive.



1. ***Caratteristiche di comfort, resistenza al rotolamento e usura dello pneumatico***

- Lo schema del battistrada e la speciale struttura di gomma minimizzano la resistenza al rotolamento e massimizzano l'efficienza di consumi.

- Profondità della tacca ottimizzata per delle prestazioni di guida migliorate e una

 marcia maggiormente scorrevole e confortevole.

- Il design del blocco del battistrada con distribuzione della rigidità a passo variabile assicura il minimo di vibrazioni e rumori.

1. ***Linea***

- Il Laufenn G FIT EQ sarà disponibile in 46 dimensioni da 13 a 17 pollici con larghezze del battistrada da 135 a 235 mm e aspect ratio 80 - 55 negli indici di velocità da T a H, in parte disponibili anche nelle versioni di carico extra.

**Caratteristiche tecniche del Laufenn X FIT VAN**

1. ***Condizioni asciutte***

- I bordi del blocco tagliati in 3D aumentano la trazione e la maneggevolezza supportando i blocchi in curva. Le lamelle aiutano a minimizzare il movimento del blocco e assicurano la massima stabilità di sterzata.

1. ***Condizioni bagnate***

- Le scanalature laterali 3D migliorano le prestazioni sul bagnato senza sacrificare la forza del blocco.

1. ***Caratteristiche di comfort, resistenza al rotolamento e usura dello pneumatico***

- Gomma speciale: uno speciale materiale di gomma applicato al battistrada assicura la coesione strutturale, migliorando la durevolezza e la stabilità, fattori essenziali nel sopportare dei carichi veicolari pesanti.

- Percorrenza ed efficienza di consumi: il design dell'impronta quadrato assicura un maggiore contatto tra strada e pneumatico e consumi di carburante inferiori.

1. ***Linea***

- Il Laufenn X FIT VAN sarà disponibile in 21 dimensioni da 14 a 16 pollici con larghezze del battistrada da 165 a 235 mm e aspect ratio 82 - 60 negli indici di velocità da T a H.

**###**

**I pneumatici Premium Laufenn G FIT EQ ricevono il punteggio più alto dai consumatori**

**Ventidue appassionati di motori provenienti da Svezia e Finlandia hanno avuto l’occasione di provare dei pneumatici estivi tra i più venduti sul mercato, i Laufenn G FIT EQ. Durante il test di Smartson, i partecipanti hanno effettuato diversi tipi di prove al fine di verificare le proprietà dei pneumatici. Dopo il test, i consumatori hanno valutato il controllo, l’efficienza e le prestazioni di frenata dei Laufenn G FIT EQ. Risultato: 8 partecipanti su 10 raccomanderebbero i pneumatici Laufenn G FIT EQ a un amico!**

Nell’autunno 2018, le prestazioni dei pneumatici Laufenn G FIT EQ hanno convinto ventidue i piloti collaudatori. Il modello appartiene alla gamma Laufenn, un secondo marchio del produttore di pneumatici premium Hankook Tire. Considerata la fascia di prezzo in questione, secondo i piloti collaudatori i pneumatici hanno superato tutte le aspettative e la loro ottima tenuta gli ha trasmesso un costante senso di sicurezza sia su una superficie stradale bagnata sia su una asciutta. In sintesi, otto partecipanti su dieci hanno ritenuto i Laufenn G FIT EQ dei pneumatici estivi a prezzi accessibili e li consiglierebbero senza ombra di dubbio ad un amico.

Secondo Tobias Sjölund, uno dei piloti che hanno partecipato al test, “le prestazioni dei Laufenn G FIT EQ hanno superato le aspettative dei partecipanti visto che il loro prezzo è inferiore a quello dei marchi premium classici. Per molti piloti collaudatori, i pneumatici hanno riportato risultati positivi nel controllo e nell’aderenza alla superficie stradale. Si tratta di pneumatici con un’aderenza veramente buona, soprattutto in frenata. Nonostante le superfici bagnate, lo spazio di frenata era quasi lo stesso e paragonabile a quello di pneumatici più costosi.”

Guarda i filmati della giornata di test: <https://youtu.be/JgjdVYPD4W0>

Maggiori informazioni sul test di Smartson: <http://smartson.se/resultat/laufenn-g-fit-eq/>

###

**A proposito di Laufenn**

Laufenn, lanciato sul mercato europeo nel 2015, è un nuovo marchio di pneumatici nato dalla ricerca della semplicità e dedicato a fornire delle prestazioni ottimizzate e una buona esperienza di guida. Laufenn, ponendo l'enfasi sui fondamentali e sulle funzionalità essenziali degli pneumatici, offre ai clienti una linea di prodotti pratici che soddisfano un gran numero di esigenze di stile di vita, ad esempio con gli pneumatici radiali ad alte prestazioni per le autovetture, i SUV e i furgoni per le condizioni estive e invernali. *Laufenn*, quale nuovo marchio di Hankook Tire, fornisce qualità e servizi affidabili in fase di R&S e produzione, oltre a un servizio orientato al cliente che fornisce una garanzia completa regolata da una polizza garantita da Hankook Tire.

Per maggiori informazioni su Laufenn vi invitiamo a visitare la pagina [www.laufenn.com](http://www.laufenn.com)/it

**Media-Contact:**

**Hankook Tire Europe GmbH | Corporate Communications Europe/CIS**

**Siemensstr. 14, 63263 Neu-Isenburg | Germany**

Felix Kinzer, Director

Tel.: +49 (0) 61 02 8149 – 170

f.kinzer@hankookreifen.de

Anna Pasternak, PR Manager

Tel.: +49 (0) 6102 8149 – 173

a.pasternak@hankookreifen.de

Manuela Magliano, Assistant Manager – PR & Event

Tel.: +39 (0) 2 24341643

manuela.magliano@hankooktire.it